
[bookmark: _GoBack]附件：项目清单及技术要求、商务条款及评分细则
[bookmark: _Toc13080]（一）采购清单
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	预算单价
（元）
	预算总价
（元）
	参考图片

	1
	18吨多功能抑尘车★
	详见（二）技术参数要求
	辆
	1
	498000
	498000
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	2
	10 吨级洒水喷雾车
	详见（二）技术参数要求
	辆
	1
	189000
	189000
	[image: ]

	3
	三轮高压冲洗车
	详见（二）技术参数要求
	辆
	5
	24800
	124000
	[image: ]


注：1、投标人投标报价的单价和总价不可超过预算单价及总价，否则作无效投标处理。2、产品清单中带“★”的为核心产品

（2） 技术参数要求
1、18吨多功能抑尘车
1.整车总质量≥18000kg；额定载重≥7400kg；整备载重≥8200kg；
2.轴距≥4500mm
3.排量≥4500ml，功率≥169kW，
4.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥9100×2480×3465（含雾炮）；
5.燃油：柴油，国六二类载货汽车底盘，原车配备冷暖空调；须具备公告资质；最高车速（km/h）≥89
6.罐体有效容积≥9.5m³, 采用优质碳钢（Q235B）或更优材质制造，罐体钢板厚度≥3.5mm，封头厚度≥4mm；
7.变速箱 6档及以上手动变速箱，换挡顺畅；
8.采用离心式风机，风机功率≥45kW，风筒直径≥1800mm ，风量大、射程远、噪声低；采用液压驱动低噪叶轮风炮，喷雾距离≥100m 最大喷雾流量170L/min。
9.喷雾俯仰角度-10°~45°电动调节，水平旋转角度±180°。
10.配备倒车影像+倒车雷达，倒车时实时显示后方画面，距离障碍物过近自动报警。
11.最大水平喷雾射程≥100 米，最大垂直喷射高度≥60 米，覆盖范围广。
注：投标人所投车辆必须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证），开标时提供投标车型的整车检验报告加盖投标人公章予以佐证技术参数部分，交货时将对所有技术参数进行核验，如不符合将拒绝收货。
2、10 吨级洒水喷雾车
1.整车总质量≤12000kg；额定载重≥6700kg；整备载重≥4800kg；
2.轴距≥3800mm
3.排量≥2400ml，功率≥120kW；
4.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥7000×2250×2700（含雾炮）；
5.燃油：柴油，国六二类载货汽车底盘，原车配备冷暖空调；须具备公告资质；最高车速（km/h）≥88
6.罐体有效容积≥6.5m³, 采用优质碳钢制造，罐体钢板厚度≥3mm；
7.变速箱6档及以上手动变速箱，换挡顺畅；
8.采用离心式洒水泵，流量≥40m3/h，扬程≥35m，自吸高度≥5m；
9.喷雾俯仰角度-10°~40°电动调节，水平旋转角度±90°。
10.配备倒车影像+倒车雷达，倒车时实时显示后方画面，距离障碍物过近自动报警。
11.最大水平喷雾射程≥40米，最大垂直喷射高度≥30 米，覆盖范围广。
注：投标人所投车辆必须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证），开标时提供投标车型的整车检验报告加盖投标人公章予以佐证技术参数部分，交货时将对所有技术参数进行核验，如不符合将拒绝收货。
3、 三轮高压冲洗车
1.最大总质量（kg）≥487；额定载重≥170kg；整备载重≥249kg；
2.轴距≥1900mm
3.电池系统:60V 58Ah及以上铅酸/锂电池， 续航里程≥40km，充电时间≤8 小时；
4.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥2900×1000×1680；
5.悬挂系统:前悬加粗双筒液压减震，后悬钢板弹簧非独立悬挂，减震效果好，适应复杂路况;
6.行走动力:纯电动驱动，电机功率≥1200W， 重载型电机，爬坡能力强;最高车速（km/h）≥20
7.冲洗动力采用18HP高性能风冷汽油机，带动高压柱塞泵;
8.制动系统:前后鼓刹/碟刹，制动可靠，具备驻车制动；
9.高压泵压力≥250kgf/cm2（25MPa），流量≥15L/min，压力范围可调节；配备 15 米及以上高压卷管器，收放方便，作业半径大；
10.标配5种喷头：0度直线喷头、15度扇形喷头、25度扇形喷头、45度扇形喷头、旋转喷头，可根据不同作业场景更换；
11.具备前对冲、后洒功能，前置对冲喷头可冲洗路面污渍，后置洒水管可进行路面降尘。
注：投标人所投车辆必须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证），开标时提供投标车型的整车检验报告加盖投标人公章予以佐证技术参数部分，交货时将对所有技术参数进行核验，如不符合将拒绝收货。
二	、商务条款
（一）售后服务要求
（1）货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品；本项目免费质量保证期为壹年（相关标准大于壹年的，按相关标准执行）。
（2）质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算，终身维修。
（3）质量保证期内维护项目正常运行的服务方式为由中标人派人员到设备使用现场维修。
（4）在质量保证期内，中标人接到故障通知后2小时内响应，8小时内到现场排除故障。质保期内中标人需提供电话热线技术支持，如通过电话无法解决，则需派技术人员赴现场解决，所有服务方式均为中标人上门服务（特殊要求除外），即由中标人派技术人员到采购人及用户使用现场维修维护，并且全部设备提供 7×24小时在线技术支持。
（二）交货时间：签订合同后 15 个工作日内完成供货及安装调试合格。交货地点：上饶经济技术开发区
（三）付款方式：所有合同项中货物交付完毕并完成车辆上牌手续后，甲方在收到中标人提供的合法有效增值税专用发票后30个工作日内，支付合同总金额的95%；剩余5%在项目验收合格满一年内，甲方在收到中标人相应发票后30个工作日内付清。
（四）交货包装
1.中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人负责。
2.中标人交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书等。
3.中标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全，所供货设备外包箱注明用户信息，原厂设备完整，不得折封，以上参数如有不符直接退货。
4.如果中标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的1‰交付违约金；如果中标人在达到最高限额（合同总额5%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由中标人承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。 
（五）安装、验收
1.中标人在交货截止时间（或采购方规定的时间）内交货，有关运输和保险的一切费用由中标人承担。所有货物运抵现场并验收合格后的日期为交货日期。
2.货物到现场后，采购人（或其授权代表）、中标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查； 
3.货物供货完成以后，在7个工作日内由采购人或组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予通过验收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件（一式四份）；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（业主）。验收时如发现货物的质量、性能不符合采购文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由中标人承担；
4.交付验收标准：依次序对照适用标准为：
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
③货物来源国官方标准。
上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；
5.中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；
6.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；
7.对于不合格的货物，中标人必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。
（六）其它要求
1、供应商应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次招标所提供的相关资料及特别规定。供应商参加投标，即表明供应商对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。
2、成交供应商应保证采购人在中华人民共和国使用成交供应商所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。
  3、成交供应商在履行合同时，应按照民法典用工，若出现员工不符合办理“五项保险”条件时，成交供应商应给予上述员工办理有关“商业保险中的意外伤害险”，且意外伤害险所赔付的保额不得低于当期工伤保险的赔付额。
4、成交供应商在履行合同期间，应对成交供应商（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人的直接或间接损失、第三者的财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。
5、其他未尽事宜可在合同中约定。  









第六部分  评审标准
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
	细分项目
	评审细则
	分值

	价格分
（15分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/最后投标报价）×15分。
注：1、投标报价不得超出最高限制单价和预算总价，否则作无效投标处理。2、异常低价投标情况详见招标文件第14.7条款。
	15分

	







技术分（15
分）
	技术条款响应
	投标人完全满足本招标文件中“第五章 一、项目清单及技术要求”，任一条不满足，做无效标处理。
评审依据：提供技术需求响应/偏离表并加盖投标单位公章。
	符合性
审查

	
	提供针对本项目的供货安装方案
	根据投标人提供的项目供货安装方案进行评分，方案应包含但不限于以下内容：
（1）岗位责任制、服务流程说明
（2）供应配送、安装调试
（3）人员安排
（4）各项服务工作计划
（5）安全保障措施等
上述方案每提供一个内容得2分，最多得10分。
只有标题但缺乏实质性内容、内容与本项目无关或内容明显缺失的该小节不得分。
评审依据：提供供货安装方案。
	10分

	
	技术优越性
	抑尘车：最大水平喷雾射程，在满足≥100米的基础上，每增加5米加1分，最多加2分
评审依据：提供所投产品整车检测报告，公告参数页截图和查询网址复印件加盖投标人公章。
	2分

	
	管理体系认证
	所投抑尘车产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每有一项得1分，满分3分。
评审依据：投标文件中附证书扫描件及查询结果网页截图加盖投标人公章，以全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果为准。
	3分

	

商务分（20分）
	商务条款响应
	1、投标人完全满足本招标文件中“第五章 三、商务条款”，任一条不满足，做无效投标处理。
评审依据：投标人提供的商务响应表并加盖投标单位公章。
	符合性
审查

	
	业绩
	投标人或所投抑尘车产品制造商自2023年1月1日起至开标截止时间前（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩，每提供一个得 2分，最高得6分。
评审依据：提供合同复印件加盖投标人公章。
	6分

	
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分，方案应包含但不限于以下内容：
（1）售后服务承诺、售后服务体系、售后服务流程（2）应急维修时间安排，备品备件库（3）技术培训方案
上述方案每提供一个内容得1分，最多得3分。
只有标题但缺乏实质性内容、内容与本项目无关或内容明显缺失的该小节不得分。
评审依据：提供售后服务方案。
	3分

	
	综合实力
	投标人承诺在接到采购人紧急维修或技术支持通知后，能够保证在4小时内派专业技术人员抵达现场处理问题，有专门的技术负责人，可以直接联系咨询技术问题；并提供全天候（7×24小时）的电话或远程技术支持的，得2分。
评审依据：提供承诺函并加盖投标人公章
投标人承诺在本项目所提供的产品质保期的基础上，每延长一年的，得3分； 本项最多得6分；
评审依据：提供承诺函并加盖投标人公章
	8分

	
	售后服务认证

	投标人或所投抑尘车产品制造商具有售后服务认证证书三星级的得1分；具有售后服务认证证书四星级的得2分；具有售后服务认证证书五星级及以上的得3分；不具有以上证书则该项不得分。
评审依据：以全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）,查询结果为准，投标文件中附证书复印件及查询结果网页截图加盖投标人公章。
	3分
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