附件：
资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照，法人授权委托书及委托代理人身份证（法定代表人参加则只需提供身份证），自然人投标提供身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供《供应商资格信用承诺函》或提供2024年度或2025年度审计报告，或者提供开标截止时间前一个月内开户银行出具的资信证明（提供资信证明的须同时提供开户许可证或基本存款账户信息），提供任一种均可】。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供《供应商资格信用承诺函》或提供承诺函（格式自拟）】。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

【提供《供应商资格信用承诺函》或提供开标前六个月内任意一个月的缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（扫描件加盖公章）】

（五）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：【提供《供应商资格信用承诺函》或提供投标人自我书面声明（格式自拟）】。

（六）法律、行政法规规定的其他条件: 

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；(告知项) 

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动；(告知项) 

③供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单 (处罚期限尚未届满的)，不得参与本项目的采购活动。(告知项，以现场查询为准)
（七）本项目的特定资格要求：

1、具有电力工程施工总承包三级资质或以上资质；

2、具有承装（修、试）电力设施许可证；
3、具有有效期内的安全生产许可证。

投标文件中均需提供相关证书扫描件并加盖投标人公章
一、项目清单及技术要求
（一）、采购清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	钢管柱
	1.镀锌方管Q235B
2.尺寸规格 :60*60*3
3.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.165

	2
	钢梁
	1.镀锌矩形管Q235B
2.尺寸规格 :80x40x3
3.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.376

	3
	钢檩条
	1.镀锌矩形管Q235B
2.尺寸规格 :60x60x3
3.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.296

	4
	零星钢构件
	1.加径板 :6厚
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.164

	5
	预埋铁件
	1.YMJ1
2.铁件尺寸 :300mm*300mm
*20mm
	t
	0.229

	6
	U型双板防水压板
	1.光伏U型双板防水压板等制作与安装
	t
	0.076

	7
	U型导水槽
	光伏组件下U型导水槽进行导水
	m
	27.936

	8
	预制混凝土基座
	1.名称 :C25预制混凝土基座

2.构件尺寸 :500x500x400
	m3
	2.7

	9
	零星项目砂浆找平
	1.部位 :预制混凝土基座2.20mm水泥砂浆找平
	m2
	28.35

	10
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢柱、柱之间支撑:二级耐火等级2.5h
2.非膨胀厚型防火涂料≥2 5.02mm
	㎡
	7.387

	11
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢梁
2.二级耐火等级1.5h
3.膨胀薄型防火涂料≥4.2 1mm
	㎡
	26.655

	12
	挖基坑土方
	1.土类别 :三类土
2.开挖深度 :0.43m
	m3
	42.931

	13
	余方弃置
	1.土石类别 :三类土
2.运距 :暂按1km计算 ，按实结算
	m3
	16.77

	14
	回填方
	回填土
	m3
	26.16

	15
	钢管柱
	1.镀锌方管Q235B
2.尺寸规格 :60*60*3
3.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	1.032

	16
	钢梁
	1.镀锌矩形管Q235B
2.尺寸规格 :80x40x3
3.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	3.116

	17
	钢檩条
	1.镀锌矩形管Q235B
2.尺寸规格 :60x60x3
3.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	2.784

	18
	零星钢构件
	1.加径板 :6厚
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.962

	19
	预埋铁件
	1.YMJ1
2.铁件尺寸 :300mm*300mm
*20mm
	t
	1.315

	20
	U型双板防水压板
	1.光伏U型双板防水压板等制作与安装
	t
	0.438

	21
	U型导水槽
	光伏组件下U型导水槽进行导水
	m
	207.376

	22
	预制混凝土基座
	1.名称 :C25预制混凝土基座

2.构件尺寸 :500x500x550
	m3
	21.45

	23
	基础模板
	素混凝土墩模板
	m2
	171.6

	24
	零星项目砂浆找平
	1.部位 :预制混凝土基座2.20mm水泥砂浆找平
	m2
	210.6

	25
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢柱、柱之间支撑:二级耐火等级2.5h
2.非膨胀厚型防火涂料≥2 5.02mm
	㎡
	33.615

	26
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢梁
2.二级耐火等级1.5h
3.膨胀薄型防火涂料≥4.2 1mm
	㎡
	263.713

	27
	挖基坑土方
	1.土类别 :三类土
2.开挖深度 : 1.1m
	m3
	353.513

	28
	挖沟槽土方
	1.土类别 :三类土
2.开挖深度 :0.85m
	m3
	31.551

	29
	回填方
	回填土
	m3
	80.831

	30
	余方弃置
	1.土类别 :三类土
2.运距 :暂按1km计算 ，按实结算
	m3
	304.23

	31
	基础垫层
	1.现浇混凝土垫层C20
2.厚度 : 100mm
	m3
	30.97

	32
	独立基础
	1.混凝土种类 :现浇混凝土独立基础JC-1 、JC-2
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	136.73

	33
	基础联系梁
	1.现浇混凝土基础梁C30
	m3
	9.459

	34
	钢筋混凝土柱
	1.现浇混凝土矩形柱
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	1.275

	35
	零星现浇构件
	1.混凝土包裹柱脚C20
	m3
	2.55

	36
	垫层模板
	垫层模板
	m2
	49.014

	37
	基础模板
	独立基础模板
	m2
	192.4

	38
	基础联系梁模板
	基础联系梁模板
	m2
	75.672

	39
	柱面模板
	矩形柱模板
	m2
	10.2

	40
	零星现浇构件模板
	混凝土包裹柱脚模板
	m2
	20.4

	41
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤10
	t
	0.694

	42
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤18
	t
	5.826

	43
	现浇混凝土柱钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤25
	t
	0.723

	44
	设备基础
	1.柱脚细石混凝土二次浇灌层
2.混凝土强度等级 :C40
	m3
	0.425

	45
	实腹钢柱
	1.H型钢 ，Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	26.27

	46
	钢梁
	1.H型钢 ，Q355B
2.暂按5km计算 ，按实结算
	t
	70.76

	47
	钢檩条
	1.屋面檩条镀锌矩形管 ，Q 355B
2.暂按5km计算 ，按实结算
	t
	29.768

	48
	钢支撑、钢拉条
	1.系杆、水平支撑 ，Q235 B

2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	11.904

	49
	预埋铁件
	1.构件的预埋板、加劲板 、预埋钢筋等
	t
	0.813

	50
	高强螺栓
	1.M10 、M12 、M14 、M16高强螺栓
	套
	1018

	51
	M型纵向导水槽
	光伏组件下M型纵向导水槽
	m
	825.624

	52
	U型双板防水压板
	1.光伏U型双板防水压板等制作与安装
	t
	0.438

	53
	U型横向导水槽
	光伏组件下U型横向导水槽
	m
	955.792

	54
	中压盖板
	1. 中压盖板
	m
	955.792

	55
	屋面网格板
	上铺网格板：G303/30/10 0（仅供马道使用）
	m2
	28.134

	56
	金属构件除锈
	1. 除锈方式 : 喷丸除锈
2. 除锈等级 : 除锈等级达到Sa2½级
	t
	118.847

	57
	金属构件油漆
	1.做法 :涂刷两遍环氧富锌底漆
一遍环氧云铁中间漆（漆膜总厚度不小于140微米）
	㎡
	2365.798

	58
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢柱、柱之间支撑
2.耐火等级要求:二级 ，2. 5h
3.非膨胀厚型防火涂料
	㎡
	557.755

	59
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢梁、支撑、系杆
2.耐火等级要求:二级 ， 1. 5h
3.膨胀薄型防火涂料
	㎡
	2421.843

	60
	挖基坑土方
	1.土类别 :三类土
2.开挖深度 : 1.15m
	m3
	34.224

	61
	挖沟槽土方
	1.土类别 :三类土
	m3
	4.914

	62
	回填方
	回填土
	m3
	22.904

	63
	余方弃置
	1.土类别 :三类土
2.运距 :暂按1km计算 ，按实结算
	m3
	16.234

	64
	基础垫层
	1.现浇混凝土垫层C15
2.厚度 : 100mm
	m3
	3.345

	65
	基础联系梁
	1.现浇混凝土基础梁
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	2.106

	66
	独立基础
	1.现浇混凝土独立基础
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	9.678

	67
	钢筋混凝土柱
	1.现浇混凝土矩形柱
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	1.105

	68
	零星现浇构件
	1.混凝土包裹柱脚
2.混凝土强度等级 :C20
	m3
	0.774

	69
	基础模板
	独立基础模板
	m2
	19.08

	70
	垫层模板
	垫层模板
	m2
	6.58

	71
	基础联系梁模板
	基础联系梁模板
	m2
	14.04

	72
	零星现浇构件模板
	混凝土包裹柱脚模板
	m2
	4.2

	73
	柱面模板
	矩形柱模板
	m2
	6

	74
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤18
	t
	0.418

	75
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤10
	t
	0.078

	76
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤25
	t
	0.444

	77
	现浇混凝土柱钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤25
	t
	0.166

	78
	钢筋接头
	直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)  ≤25
	个
	12

	79
	设备基础
	1.混凝土强度等级 :C35
2.灌浆材料及强度等级 :细石混凝土50mm厚二次灌实
	m3
	0.111

	80
	现浇混凝土柱钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤10
	t
	0.078

	81
	实腹钢柱
	1.H型钢Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.433

	82
	钢梁
	1.H型钢Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.928

	83
	钢檩条
	1.屋面檩条Z形钢Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.673

	84
	钢支撑、钢拉条
	1.系杆、水平支撑Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.455

	85
	预埋铁件
	1.构件的预埋板、加劲板 、预埋钢筋等
	t
	0.151

	86
	M型导水槽
	1.光伏组件下主导水槽M型Q355B
	m2
	40.25

	87
	U型导水槽
	1.光伏组件下副水槽U型Q3 55B
	m
	76.784

	88
	金属构件除锈
	1. 除锈方式 : 喷丸除锈
2. 除锈等级 : 除锈等级达到Sa2½级
	t
	2.489

	89
	金属构件油漆
	1.1.涂刷两遍环氧富锌底漆

2.一遍环氧云铁中间漆 (漆膜总厚度不小于140微米 )
	㎡
	153.389

	90
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢柱、柱之间支撑
2.耐火等级要求:二级 ，2. 5h
3.非膨胀厚型防火涂料
	㎡
	15.773

	91
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢梁、支撑、系杆
2.耐火等级要求:二级 ， 1. 5h
3.膨胀薄型防火涂料
	㎡
	137.616

	92
	挖基坑土方
	1.土类别 :三类土
2.开挖深度 : 1.15m
	m3
	34.224

	93
	挖沟槽土方
	1.土类别 :三类土
	m3
	4.914

	94
	回填方
	回填土
	m3
	22.904

	95
	余方弃置
	1.土类别 :三类土
2.运距 :暂按1km计算 ，按实结算
	m3
	16.234

	96
	基础垫层
	1.现浇混凝土垫层C15
2.厚度 : 100mm
	m3
	3.345

	97
	基础联系梁
	1.现浇混凝土基础梁
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	2.106

	98
	独立基础
	1.现浇混凝土独立基础
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	9.678

	99
	钢筋混凝土柱
	1.现浇混凝土矩形柱
2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	1.105

	100
	零星现浇构件
	1.混凝土包裹柱脚
2.混凝土强度等级 :C20
	m3
	0.774

	101
	基础模板
	独立基础模板
	m2
	19.08

	102
	垫层模板
	垫层模板
	m2
	6.58

	103
	基础联系梁模板
	基础联系梁模板
	m2
	14.04

	104
	零星现浇构件模板
	混凝土包裹柱脚模板
	m2
	4.2

	105
	柱面模板
	矩形柱模板
	m2
	6

	106
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤18
	t
	0.418

	107
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤10
	t
	0.078

	108
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤25
	t
	0.444

	109
	现浇混凝土柱钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤25
	t
	0.166

	110
	钢筋接头
	直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)  ≤25
	个
	12

	111
	设备基础
	1.混凝土强度等级 :C35
2.灌浆材料及强度等级 :细石混凝土50mm厚二次灌实
	m3
	0.111

	112
	现浇混凝土柱钢筋
	现浇构件带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤10
	t
	0.078

	113
	实腹钢柱
	1.H型钢Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.433

	114
	钢梁
	1.H型钢Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.928

	115
	钢檩条
	1.屋面檩条Z形钢Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.673

	116
	钢支撑、钢拉条
	1.系杆、水平支撑Q355B
2.运距 :暂按5km计算 ，按实结算
	t
	0.455

	117
	预埋铁件
	1.构件的预埋板、加劲板 、预埋钢筋等
	t
	0.151

	118
	M型导水槽
	1.光伏组件下主导水槽M型Q355B
	m2
	40.25

	119
	U型导水槽
	1.光伏组件下副水槽U型Q3 55B
	m
	76.784

	120
	金属构件除锈
	1. 除锈方式 : 喷丸除锈
2. 除锈等级 : 除锈等级达到Sa2½级
	t
	2.489

	121
	金属构件油漆
	1.1.涂刷两遍环氧富锌底漆

2.一遍环氧云铁中间漆 (漆膜总厚度不小于140微米 )
	㎡
	153.389

	122
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢柱、柱之间支撑
2.耐火等级要求:二级 ，2. 5h
3.非膨胀厚型防火涂料
	㎡
	15.773

	123
	金属构件喷刷防火涂料
	1.钢梁、支撑、系杆
2.耐火等级要求:二级 ， 1. 5h
3.膨胀薄型防火涂料
	㎡
	137.616

	B区

	1
	光伏组件
	1.名称：650Wp光伏组件
2.安装、固定、调试、接地等一切工作内容
	块
	1390

	2
	接插件
	1.MC4防水接插件安装
	对
	300

	3
	光伏逆变器
	1.名称： 150kW组串式逆变器

2.安装方式：挂装或落地安装方式综合考虑
3.开箱检查、箱体安装、设备接地、调试等一切内容
	台
	3

	4
	光伏逆变器
	1.名称：60kW组串式逆变器

2.安装方式：挂装或落地安装方式综合考虑
3.开箱检查、箱体安装、设备接地、调试等一切内容
	台
	4

	5
	光伏逆变器
	1.名称： 30kW组串式逆变器

2.安装方式：挂装或落地安装方式综合考虑
3.开箱检查、箱体安装、设备接地、调试等一切内容
	台
	2

	6
	光伏逆变器
	1.名称： 15kW组串式逆变器

2.安装方式：挂装或落地安装方式综合考虑
3.开箱检查、箱体安装、设备接地、调试等一切内容
	台
	1

	7
	低压并网柜
	1.名称 :并网柜
2.柜体尺寸 :800x800x220 0

3.基础型钢形式、规格 : 10
#槽钢 ，另计
4.调试
5.具体元器件详见系统图
	台
	2

	8
	计量表
	1.并网计量表安装、调试等
	块
	2

	9
	电力电缆
	1.光伏专用电缆 H1Z2-Z2
-F/  1*4mm2
2.敷设方式： 电缆在桥架或管内敷设综合考虑
3. 电缆试验及封堵
	m
	8500

	10
	电力电缆
	1.铜芯电力电缆  ZC-YJV2 2-0.6/1  3*25+1*16mm2
2.敷设方式： 电缆在桥架或管内敷设综合考虑
3. 电缆试验及封堵
	m
	130

	11
	电力电缆
	1.铜芯电力电缆  ZC-YJV2 2-0.6/1  3*35+1*16mm2
2.敷设方式： 电缆在桥架或管内敷设综合考虑
3. 电缆试验及封堵
	m
	290

	12
	电力电缆
	1.铜芯电力电缆  ZC-YJV2 2-0.6/1  3*70+1*35mm2
2.敷设方式： 电缆在桥架或管内敷设综合考虑
3. 电缆试验及封堵
	m
	165

	13
	电力电缆
	1.铜芯电力电缆  ZC-YJV2 2-0.6/1  3*150+1*70mm2
2.敷设方式： 电缆在桥架或管内敷设综合考虑
3. 电缆试验及封堵
	m
	475

	14
	电力电缆
	1.铜芯电力电缆  ZC-YJV2 2-0.6/1  3*185+1*95mm2
2.敷设方式： 电缆在桥架或管内敷设综合考虑
3. 电缆试验及封堵
	m
	80

	15
	电力电缆头
	1.4芯动力电缆截面(mm2) ≤35终端头制作与安装
	个
	6

	16
	电力电缆头
	1.4芯动力电缆截面(mm2) ≤70终端头制作与安装
	个
	8

	17
	电力电缆头
	1.4芯动力电缆截面(mm2) ≤240终端头制作与安装
	个
	10

	18
	桥架
	1.热镀锌槽式桥架100*10 0

2.接地跨接线安装
3.按设计说明完成防火封堵
	m
	400

	19
	成品支架
	1. 电缆桥架支撑架制作、安装；
2.按2m/个设置
	kg
	248.67

	20
	防火堵料(包)
	1 、名称： 防火堵料防火堵料
	t
	0.1

	21
	灭火器
	1 、灭火器规格：磷酸铵盐灭火器MF/ABC4
2 、灭火器箱
	具
	24

	22
	配线
	1.接地线 BVR-1*4
2.安装方式综合考虑
	m
	556

	23
	配线
	1.接地线 BVR-1*6
2.安装方式综合考虑
	m
	276

	24
	配线
	1.接地线 BVR-1*10

2.安装方式综合考虑
	m
	20

	25
	接地母线
	1. 防雷接地母线敷设
2.热镀锌扁钢 -40*4
	m
	650

	26
	接地极
	1.热镀锌角钢50*5x2500敷设
	根
	24

	27
	配管
	1.名称 : 电缆保护管
2.材质:MPP

3.规格:DN150

4.敷设方式 :埋地
	m
	1310

	28
	室外电缆井
	1.名称 :手孔井
2.规格 : 1*1*0.9m
3.按设计说明要求完成全部工作内容
	座
	15

	29
	挖沟槽土方
	1.管道挖沟槽土方人机配合

2.土壤类别：投标人自行勘察现场
	m3
	1613.85

	30
	回填方
	1.夯填回填土
2.土源及运距投标人综合考虑
	m3
	1613.85

	31
	8号槽钢
	1.8号槽钢
	m
	20

	32
	警示桩、警示牌
	1. 电缆埋管警示桩安装
	个
	10

	33
	金属阀门
	1.快速取水阀DN20
2. 阀门连接、水压试验
3.含所有相关配件
	个
	10

	34
	金属阀门
	1.球阀DN20
2. 阀门连接、水压试验
3.含所有相关配件
	个
	10

	35
	金属阀门
	1.截止阀DN25
2. 阀门连接、水压试验
3.含所有相关配件
	个
	10

	36
	塑料管
	1.冲洗软管DN20
2.连接方式： 热熔连接
3.管道配件：嵌铜管件及相应配件
4.管道消毒、冲洗、水压试验
	m
	100

	37
	塑料管
	1.PP-R塑料给水管DN25
2.连接方式： 热熔连接
3.管道配件：嵌铜管件及相应配件
4.管道消毒、冲洗、水压试验
	m
	300

	38
	水表
	1.水表DN25
2. 阀门连接、水压试验
3.含所有相关配件
	个
	3

	39
	金属阀门
	1. 防止倒流器DN25
2. 阀门连接、水压试验
3.含所有相关配件
	个
	3

	40
	水泵
	1 、小型管道增压泵
2 、Q=5m3/h ，H=25m ，N=1 .5kw

3 、带设备控制箱
4 、电机检查接线、回路调试

5 、设备基础
	台
	3


（1）投标人需提供团队成员名单，其中项目负责人一名、技术负责人一名。团队成员若干名。

 ①项目负责人需具有建设行政主管部门核发的机电工程专业二级及以上建造师注册证书并具有有效的《安全生产考核合格证》(B类)。

需提供相关证书证明材料及投标人为其缴纳的开标前（不含开标当月）六个月任意一个月的社保证明加盖投标人公章
②技术负责人需具有太阳能光伏发电专业或电力专业或电气专业中级工程师证书。

施工期间两个人必须驻场
开标时需提供相关证书证明材料及投标人为其缴纳的开标前（不含开标当月）六个月任意一个月的社保证明加盖投标人公章

（2）开标时需提供检测报告：

①150KW光伏逆变器防护等级≥IP65。

②30kW组串式逆变器最大效率≥98%(不带隔离变压器)
③60kW组串式逆变器最大效率≥98%(不带隔离变压器)

投标人需提供具有第三方检测资质的检测机构出具的检验报告并加盖投标人公章。
（3）业绩：

投标人从2024年1月1日起到开标日期前以合同签订时间为准)具有两个与本项目类似业绩（光伏发电类），需提供合同和中标通知书

以上均为开标时投标文件中需提供。中标后采购人会对投标人相关材料进行检查，若发现为虚假响应，采购人有权废除其中标资格，选择顺延或重新招标。并上报相关部门进行惩罚。

二
、商务条款

（一）质量要求：
（1）光伏组件使用寿命25年，质保期10年，光伏组件防护等级应不低于IP65。其他硬件设备及产品质保期2年，质保期自采购人验收合格之日起计算；

（2）质保期限内，对提供的所有硬件设备及产品，如出现非人为因素损坏的，投标人需负责进行免费质保，不再向采购人收取费用。

（3）质保期限内，在收到采购人的报修通知后，投标人需在24小时内进行响应，48小时内提供解决方案，并应在72小时内解决问题应急服务响应：在接到采购人要求须到达项目现场的应急服务通知后，2个小时内响应并到达项目现场提供服务。
（二）项目实施地点：上饶市广信区或经开区
（三）付款方式：项目竣工验收前，支付工程款不得超过实际完成投资额(项目委托过程审核的，由审计单位出具的投资额为准，没有委托过程审核单位的，由项目负责人及监理意见为主)的70%，竣工验收报告出具后，支付款不得超过合同价款的80%，除3%的余款:自竣工验收合格后并(经开区审计局委托审计机构)出具的二审报告后两年内支付。

（四）交货期：建设单位签发开工报告后90个日历天完成供货安装调试并且协助并网完成
（五）供货与验收:

（1）所有货物由中标人运送到采购人指定的地点。根据采购人要求，每次按采购人需求供货，货物须经采购人与中标人共同进行验收。

（2）采购人与中标人依据采购文件及投标文件要求对货物进行验收， 出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标单位负责解决，且不能影响采购人生产运行。  

（3）说明：中标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。 

（4）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。 

（5）中标人应保证本项目下提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果中标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任和相关费用由中标人承担。

（六）检验与测试：

 1.采购人或其代表有权对每批次的供货进行检验和测试，以确认货物是否符合合同规格的要求，采购人不承担其中产生的任何费用。若检测结果不达标，采购人有权利要求供应商进行退还货物，若多次发生不达标情况，采购人有权利进行相应的处罚。合同条款的技术规格将说明采购方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。
2.交货时，中标方将货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一， 但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。 

3.本“检验与测试”的有关条款不能免除投标方在合同项下的保证义务或其它义务。

（七）售后服务要求：

1.中标人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。中标人进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，中标人在供货时必须提供厂家出具的质保书及售后服务承诺书。 

2.中标人按合同约定和分配计划，在规定时间内组织送货

注：以上采购清单、商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理

